Mercedes-Benz SLS AMG
Motor
Zylinderzahl/-anordnung		8/V, 4 Ventile pro Zylinder	
Hubraum	cm³	6208	
Bohrung x Hub	mm	102,2 x 94,6	
Nennleistung 	kW/PS	420/571 bei 6800/min	
Nenndrehmoment	Nm	650 bei 4750/min	
Verdichtungsverhältnis 		11,3 : 1	
Gemischaufbereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzineinspritzung, HFM	
Kraftübertragung 
Antrieb		Transaxle	
Getriebe		AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang-Sportgetriebe	
Übersetzungen
	Achsantrieb
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
Rückwärtsg.	3,67
3,40
2,19
1,63
1,29
1,03
0,84
0,72
–2,79	
Fahrwerk 
Vorderachse 	Aluminium-Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	
Hinterachse 	Aluminium-Doppelquerlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	
Bremsanlage	Verbundscheibenbremsen vorn innen belüftet und perforiert, Scheibenbremsen hinten innen belüftet und perforiert, elektrische Feststellbremse hinten, ABS, Brems-Assistent, 3-Stufen-ESP®	
Lenkung	Zahnstangen-Servolenkung mit Parameterfunktion, Lenkungsstoßdämpfer	
Räder	vorn: 9,5 J x 19; hinten: 11 J x 20 	
Reifen	vorn: 265/35 R 19; hinten: 295/30 R 20	
Maße und Gewichte
Radstand	mm	2680	
Spurweite vorn/hinten	mm	1682/1653	
Gesamt-Länge	mm	4638	
Gesamt-Breite	mm	1939	
Gesamt-Höhe	mm	1262	
Wendekreis	m	11,9	
Kofferraumvolumen*	l	176	
Gewicht fahrfertig nach DIN	kg	1620	
Zuladung (Basis fahrf. nach EG)	kg	240	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1935	
Tankinhalt/davon Reserve	l	85/14	
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h	s	3,8	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	317**	
Kraftstoffverbrauch NEFZ ges.	l/100 km	13,2	
C02-Emissionen	g/km	308	

* nach VDA-Messmethode; ** elektronisch begrenzt.