Alfa Romeo Montreal (1971)
	
Über Alfa Romeo

Weltbekannter italienischer Hersteiler leistungsfähiger Familienund Sportwagen
Technische Daten
Modell 	Alfa Romeo Montreal
Karosserie 	Coupé Bertone 2türig, 2+2 Sitze; Leergewicht (DIN) 1270 kg.
Motor 	8 Zyl. in V 90° (80,0x64,5 mm), 2593 cm3; 200 PS (DIN) bei 6500 U/min, 77,1 PS/L (DIN); 24,0 mkg (DIN) bei 4750 U/min; Oktanbedarf Superbenzin.
Motorkonstruktion 	Mittelmotor. Hängende Ventile (in V), 2x2 obenliegende Nockenwellen (Kette); Leichtmetall-Zylinderkopf und -block; nasse Zylinderbüchsen; 5fach gelagerte Kurbelwelle; Oelfilter im Hauptstrom, Trockensumpfschmierung; Spica-Benzinejnspritzung, Trockenluftfilter; elektron. Zündung. Zündkerzen Golden Lodge; Batterie 12 V 50 Ah, Alternator 720 W; Wasserkühlung, Inh. 13 L.
Getriebe 	Trockenkupplung, hydr. betätigt; 5-Gang-Vollsynchrongetriebe, Stockschaltung; Hypoid-Achsantrieb, Unters. 4,1:1 (10/41), Differentialbremse.
Fahrwerk 	Selbsttragende Karosserie; vorn Querlenker und Schraubenfedern, hinten Starrachse mit Schraubenfedern, Längsschubarmen und mittlerem Dreieckquerlenker, vorn und hinten Kurvenstabilisator und Teleskopdämpfer. Zweikreis-Vierrad-Scheibenbremse (belüftet), Bremskraftregler auf Hinterräder, Bremsfläche total 2742 cmS mech. Handbremse auf Hinterräder; Kugelkreislauflenkung; Reifen 195/70 VR 14.
Dimensionen 	Radstand 235 cm, Spur 137/133 cm, Länge 422 cm, Breite 167 cm, Höhe 120,5 cm.
Fahrleistungen 	Höchstgeschwindigkeit 220 km/h (Werk); stehender km 28,2 sec (Werk); Leistungsgew. 6,3 kg/PS (DIN).